**Характеристики продукта.**

**Седумный мат.**

Краткое описание:

**Материалы:**

Мат из кокосового или джутового волокна с разными видами седумов (очиткообразные , почвопокровные)

**Растения виды:**

Sedum Album, Sedum Album Coral Carpet, Sedum Sexangulare, Sedum Hispanicum Minus, Sedum Lydium, Sedum Lydium Glauce, Sedum Arce, Sedum Reflexum, Sedum Reflexum Angelina, Sedum Spurium Fuldagut, Sedum Hybridum Immergrunchen, Sedum Kamtschaticum

**Толщина/вес/покрывающий слой:**

Толщина: 2,5 – 4 см.

Вес в сухом состоянии: 15 - 18 кг.

Вес в насыщенном состоянии: 18 – 22 кг.

Разновидность: 5 – 8 видов

**Поставка:**

* Скрученные маты на паллете, стандартного размера 1,1х2м.,
* Поставляются на паллетах 120х125 см. с упорами (4шт.), упакованные в сетку
* Максимальный объем паллета 50м2 / полностью загруженный паллет весит 750-850 кг.

**Область применения / УСТАНОВКА**

* Плоская или скатная крыша до 20° уклона на нескользящей поверхности или при больших уклонах на специальных удерживающих элементах
* Применение в местах ветровой и водяной эрозии

